Руководство по

эксплуатации

и

монтажу

www.oxgard.com

info@oxgard.com

Тел.+7(812) 366-15-94

Калитка с магнитной разблокировкой К12





**СОДЕРЖАНИЕ**

[1. Назначение изделия 4](#_Toc347493967)

[2. Комплект поставки изделия 4](#_Toc347493968)

[3. Основные технические характеристики 5](#_Toc347493969)

[4. Конструкция изделия 6](#_Toc347493970)

[5. Транспортировка и хранение 7](#_Toc347493971)

[6. Требования безопасности 8](#_Toc347493972)

[7. Установка калитки 9](#_Toc347493973)

[7.1. Необходимое оборудование 9](#_Toc347493974)

[7.2. Монтаж калитки 10](#_Toc347493975)

[8. Эксплуатация изделия 12](#_Toc347493976)

[9. Дилеры и сервисные центры 13](#_Toc347493977)

# Назначение изделия

Калитка с магнитной разблокировкой устанавливается в качестве заграждения, предназначена для быстрого расширения зоны прохода в экстренных ситуациях.

# Комплект поставки изделия

1. . Комплект поставки изделия

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование** | **Количество** |
| Калитка с магнитной разблокировкой | 1 шт. |
| Руководство по эксплуатации и монтажу | 1 шт. |
| Паспорт изделия | 1 шт. |
| Магнитный ключ | 2 шт. |
| Анкер типа SORMAT PFGES10 (M10/60) \* | 3 шт. |
| Винт M10x50 DIN7991 с шестигранным углублением под ключ\* | 3 шт. |

\*-поставляется опционально

# Основные технические характеристики

1. Общие характеристики

|  |  |
| --- | --- |
| **Характеристика** | **Значение** |
| Габаритные размеры (ШхГхВ), в зависимости от ширины прохода, мм60080010001200 | 724х145х1000924х145х10001124х145х10001324х145х1000 |
| Вес, кг\* | от 11,0 до 13,0 |
| Диапазон температур, ºС:- эксплуатация- транспортировка и хранение | +1…+40+1…+40 |
| Относительная влажность воздуха, %, не более | 80 |
| Срок службы, лет | 8 |

\* - зависит от длины створки калитки

*Предприятие – изготовитель оставляет за собой право без дополнительных уведомлений менять комплектацию, технические характеристики и внешний вид изделия*

# Конструкция изделия

Все элементы конструкции калитки (рис. 1) выполнены из шлифованной нержавеющей стали. Створка калитки крепится к стойке при помощи установочных винтов. Стойка вращается относительно неподвижного основания, прикрепленного к полу. Крепление к полу скрывает крышка основания.



1. *. Общий вид*

В калитке предусмотрена возможность установки створок различной длины для формирования прохода шириной 600, 800, 1000 и 1200 мм. На рис. 2 показан габаритный размеры калитки для ширины прохода 600 мм.



1. *Габаритные размеры калитки*

В качестве приспособления, управляющего разблокировкой калитки, используется магнитный ключ.

# 5. Транспортировка и хранение

Изделие в заводской упаковке можно перевозить воздушным, крытым автомобильным и железнодорожным транспортом с защитой от прямого воздействия атмосферных осадков и пыли без ограничения дальности. При транспортировке и хранении изделий на европоддонах допускается штабелировать коробки в 4 ряда. Хранить изделие допускается в сухих (без конденсации влаги) отапливаемых помещениях при температуре от +1 до +40°С. В помещении для хранения не должно быть паров кислот, щелочей, а также газов, вызывающих коррозию. Допускается кратковременное, не более 3-х суток, хранение изделия в упаковке в сухих неотапливаемых помещениях, закрытых кузовах транспорта.

# 6. Требования безопасности

**ВНИМАНИЕ!** Несоблюдение требований безопасности, указанных в данном разделе, может повлечь за собой нанесение ущерба жизни и здоровью людей, полной или частичной потере работоспособности изделия и(или) вспомогательного оборудования.

**ВНИМАНИЕ!** Предприятие-изготовитель снимает с себя ответственность за нанесение ущерба жизни и здоровью людей, полной или частичной потере работоспособности изделия и(или) вспомогательного оборудования при несоблюдении требований безопасности, указанных в данном разделе, а также прекращает действие гарантии на изделие.

**КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**

* устанавливать калитку вне сухих и отапливаемых помещений;
* применять для чистки изделия химически агрессивные к материалам корпуса пасты и жидкости.

# 7. Установка калитки

**ВНИМАНИЕ!** Устанавливать калитку надежно, во избежание раскачивания и(или) опрокидывания в процессе эксплуатации. В случае установки калитки на полы низкой прочности принимайте меры по укреплению полов в месте установки.

Перед началом проверки работоспособности калитки внимательно изучить данный раздел Руководства.

## 7.1. Необходимое оборудование

Оборудование, используемое при монтаже калитки:

* электроперфоратор;
* сверло твердосплавное диаметром 16 мм для сверления в полу отверстий под анкеры (рекомендуемый анкер SORMATPFGES10 (M10/60));
* ключ для винтов с внутренним шестигранником S6;
* отвертка крестовая;
* отвес или уровень;
* стальные подкладки для выравнивания калитки.

## 7.2. Монтаж калитки

|  |
| --- |
| **ВНИМАНИЕ!** Рекомендуется выполнить разметку установочных отверстий по отверстиям фланца основания стойки калитки с уже установленной створкой. |

* + 1. Подготовьте горизонтальную площадку в месте установки калитки.
		2. Откройте коробку, распакуйте изделие и проверьте его комплектность.
		3. Установите створку калитки на стойке при помощи установочных винтов. Убедитесь, что створка калитки надежно закреплена на стойке.
		4. Выполните разметку и просверлите 3 отверстия диаметром 16 мм в полу под анкеры крепления стойки калитки. Глубина закладного отверстия должна превышать длину анкера на 5 мм. Вставьте анкеры в отверстия.
		5. Установите стойку калитки на подготовленную площадку (рис. 3).
		6. Совместите отверстия в основании калитки с анкерами в полу. Проверьте вертикальность установки калитки в 2-х плоскостях, при необходимости используйте стальные прокладки требуемой толщины для правильной установки калитки. Закрепите фланец основания калитки тремя винтами М10, закрутив их в соответствующие анкеры, используя ключ для винта с внутренним шестигранником S6.



1. *Установочные размеры*

# 8. Эксплуатация изделия

Разблокировка калитки осуществляется с помощью магнитного ключа.

Для разблокировки створки калитки поднесите магнитный ключ (1, рис. 4) к верхней части стойки (2, рис. 4) в указанном на рисунке месте и рукой доведите створку в крайнее правое (левое) положение.



1. *Разблокировка калитки*

# 9. Дилеры и сервисные центры

Список официальных дилеров и сервисных центров постоянно обновляется. Наиболее актуальную информацию Вы можете получить на сайте: www.oxgard.com.

1. Сервисные центры

|  |  |
| --- | --- |
| ЭликсОфициальный дистрибьютор и сервис-центр | 107023, Москваул.Малая Семеновская, д.3тел.: +7(495) 725 66 80 e-mail: sec\_market@elics.ruwww.elics.ru |
| Луис+Официальный дистрибьютор и сервис-центр | 125040, Москва1-ая ул.Ямского Поля, д.28тел.: +7(495) 637-6316, 280-7750e-mail: luis@luis.ruwww.luis.ru |
| ГарантОфициальный дистрибьютор и сервис-центр | 197022, Санкт-Петербургпр.Медиков, д.3, лит А, пом.4Нтел.: +7(812) 448-1616, 600-2060e-mail: mail@garantgroup.com www.garantgroup.com |

|  |  |
| --- | --- |
| Равелин Лтд Официальный дистрибьютор и сервисный центр | 197022, Санкт-Петербургул.Профессора Попова, д.4тел.: +7(812) 327-5032e-mail: ravelin@ravelinspb.ruwww.ravelinspb.ru |
| СкайросОфициальный дистрибьютор и сервис-центр | 197110, Санкт-Петербург ул.Ремесленная, д.17тел.: +7(812) 448-1000 e-mail: sales@skyros.ruwww.skyros.ru |

|  |  |
| --- | --- |
| ИнтантОфициальный дистрибьютор и сервис-центр  | 050026, Казахстан, г. Алматыул.Муратбаева, д.61тел.: +7(727) 316-4900, 234-1712e-mail: intant@intant.netwww.intant.kz |
| ПрофЭлектроникаОфициальный дистрибьютор и сервис-центр | 220104, Минскул.Петра Глебки, д.11, к.Г2, пом.17тел.: +375(17) 390-6666 e-mail: info@sob.bywww.sob.by |

1. Официальные дистрибьюторы

|  |  |
| --- | --- |
| Луис+Официальный дистрибьютор и сервис-центр | 125040, Москва1-ая ул. Ямского Поля, д.28тел.: +7(495) 637-6316, 280-7750e-mail: luis@luis.ruwww.luis.ru |
| ЭликсОфициальный дистрибьютор и сервис-центр | 107023, Москваул. Малая Семеновская, д.3тел.: +7(495) 725-6680 e-mail: sec\_market@elics.ruwww.elics.ru |
| Сатро-ПаладинОфициальный дистрибьютор | 129515, Москваул. Кондратюка, д.9, стр.1тел.: +7(495) 739-2283e-mail: market@satro.ruwww.satro.ru  |
| ВИДЕОГЛАЗОфициальный дистрибьютор | 105187, Москваул. Вольная, д.35, стр.19тел.: +7(495) 280-7170 e-mail: info@videoglaz.ruwww.videoglaz.ru |

|  |  |
| --- | --- |
| Элиском-СБОфициальный дистрибьютор | 107553, Москваул. Большая Черкизовская, д.24А, стр.1тел.: +7(495) 280-7117 e-mail: sales@eliscom.ruwww.eliscom.ru |
| Глобал АйДиОфициальный дистрибьютор | 129343, Москвапр. Серебрякова, д.14, стр.15тел.: +7(495) 772-22-42e-mail: info@global-id.ruwww.global-id.ru |
| Равелин Лтд Официальный дистрибьютор и сервисный центр | 197022, Санкт-Петербургул.Профессора Попова, д.4тел.: +7(812) 327-5032e-mail: ravelin@ravelinspb.ruwww.ravelinspb.ru |
| СкайросОфициальный дистрибьютор | 197110, Санкт-Петербургул. Ремесленная, д.17тел.: +7(812) 448-1000 e-mail: sales@skyros.ruwww.skyros.ru |

|  |  |
| --- | --- |
| АлпроОфициальный дистрибьютор | 194100, Санкт-ПетербургБольшой Сампсониевский пр., д.70, лит. «В», пом.3Нтел.: +7(812) 702-1755e-mail: alpro@alpro.ruwww.alpro.ru  |
| **Гарант**Официальный дистрибьютор и сервис-центр | 197022, Санкт-Петербургпр. Медиков, д.3, лит А, пом.4Нтел.: +7(812) 448-1616, 600-2060e-mail: mail@garantgroup.com www.garantgroup.com |
| **Сайлекс**Официальный дистрибьютор | 192289, Санкт-Петербургул. Софийская, д.66, лит Ател.: +7(812) 309-3003e-mail: info@cilex.ru www.cilex.ru |
| **Трион**Официальный дистрибьютор | 620049, Екатеринбург ул. Первомайская, д.107, оф.105тел.: +7(343)-278-7150, 278-7153 e-mail: trion96@mail.ruwww.oootrion.ru |

|  |  |
| --- | --- |
| **Комплексные системы безопасности**Официальный дистрибьютор | 362043, Владикавказул. Весенняя, д.1а тел.: +7(8672) 40-3594e-mail: csb2010@mail.ruwww.ksb-rso.ru |
| **Интант**Официальный дистрибьютор и сервис-центр  | 050026, Казахстан, г. Алматыул. Муратбаева, д.61тел.: +7(727) 316-4900, 234-1712e-mail: intant@intant.netwww.intant.kz |
| **ПрофЭлектроника**Официальный дистрибьютор и сервис-центр | 220104, Минскул.Петра Глебки, д.11, к.Г2, пом.17тел.: +375(17) 390-6666 e-mail: info@sob.bywww.sob.by |

OOO "Возрождение"

192289 Санкт-Петербург

ул. Софийская, д. 66

тел./факс +7 (812) 336 15 94

www.oxgard.com

info@oxgard.com

