



***КАЛИТКА ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКАЯ МОТОРИЗОВАННАЯ***

*ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ*

**

# 

# 1. Основные технические характеристики

*Таблица 1. Общие характеристики*

|  |  |
| --- | --- |
| **Характеристика** | **Значение** |
| Габаритные размеры (ШхГхВ) | 610х95х520 |
| Вес калитки, кг | 14,0 |
| Габаритные размеры блока с электроникой управления (ШхГхВ), мм | 300х220х120 |
| Диапазон температур, ºС:  - эксплуатация  - транспортировка и хранение | +1…+40  +1…+40 |
| Относительная влажность воздуха, %, не более | 80 |
| Срок службы, лет | 8 |

*Таблица 2. Электрические характеристики*

|  |  |
| --- | --- |
| **Характеристика** | **Калитка** |
| Напряжение питания, В:  -номинальное  -рабочее | 24  21,6…26,4 |
| Средний ток в режиме ожидания\*, А | 0,05 |
| Пиковый ток в режиме открывания \*, А | до 2,5 |

\*- значения указаны при номинальном напряжении питания

# 2. Комплект поставки изделия

*Таблица 3. Комплект поставки изделия*

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование** | **Количество** |
| Калитка электромеханическая моторизованная | 1 шт. |
| Блок с электроникой управления | 1 шт. |
| Ключ от блока с электроникой управления | 2 шт. |
| Руководство по эксплуатации и монтажу | 1 шт. |
| Паспорт изделия | 1 шт. |
| Пульт управления с кабелем\* | 1 шт. |
| Блок питания DR-100-24\* | 1 шт. |

\*-поставляется опционально

*Предприятие – изготовитель оставляет за собой право без дополнительных уведомлений менять комплектацию, технические характеристики и внешний вид изделия*

# 3. Гарантийные обязательства

3.1. Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 12 месяцев со дня продажи предприятием-изготовителем, при условии соблюдения потребителем всех указаний, приведенных в Руководстве по эксплуатации и монтажу. Дата продажи указана в паспорте изделия. При отсутствии даты продажи гарантийный срок исчисляется от даты выпуска изделия, обозначенной в паспорте и на этикетке изделия.

3.2. При возникновении неисправностей следует обращаться к официальным дилерам или в ближайший официальный сервисный центр. Условия гарантии предусматривают бесплатную замену деталей, узлов, блоков и т.п., в которых обнаружен производственный дефект. Гарантия предоставляется при соблюдении владельцем изделия требований проведения технического обслуживания согласно Руководству по техническому обслуживанию.

Список адресов официальных дилеров и сервисных центров приведен в Руководстве по эксплуатации и доступен на сайте [www.oks-metall.ru](http://www.oks-metall.ru).

3.3. Условия гарантии не предусматривают транспортные расходы и выезд мастера к месту эксплуатации изделия с целью его подключения, настройки, ремонта или консультации.

3.4. Постгарантийное обслуживание осуществляется по тарифам, установленным сервисным центром. В случае негарантийного ремонта гарантийный срок на замененные детали и узлы составляет 3 месяца и исчисляется со дня отправки исправного изделия в адрес покупателя.

3.5. Все замененные детали, узлы, блоки и т.п. переходят в собственность сервисного центра, проводившего гарантийный и постгарантийный ремонт изделия.

3.6. Все претензии по количеству, комплектности и дефектам внешнего вида поставленного товара принимаются изготовителем в письменной форме в срок, не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения товара покупателем. В случае несоблюдения вышеуказанного срока претензии к поставленному товару по перечисленным основаниям не принимаются.

3.7. Сервисный центр имеет право отказать в гарантийном ремонте в следующих случаях:

* при наличии дефектов, возникших как следствие нарушения потребителем указаний, изложенных в Руководстве по эксплуатации и монтажу и Руководстве по техническому обслуживанию;
* при использовании изделия не по назначению;
* при наличии признаков изменения пользователем конструкции изделия;
* при наличии механических повреждений, полученных в результате воздействия огня, удара или аварии и т.п.;
* при наличии механических повреждений, полученных в результате работы изделия с превышением пределов использования и нагрузочных характеристик, заявленных производителем;
* при наличии электрических повреждений узлов и деталей изделия, полученных в результате скачков напряжения в сети, неправильных подключений, неправильного выбора питающего кабеля;
* при наличии электрических и других повреждений узлов и деталей изделия, связанных с попаданием на них воды и прочих жидкостей;
* при наличии повреждений, связанных с жизнедеятельностью мелких животных и насекомых;
* при наличии признаков самостоятельного ремонта вне авторизированного сервисного центра, а также дефектов, полученных в результате использования неоригинальных запасных частей;
* при наличии неисправностей, возникших в результате нормального износа или окончания срока службы компонентов изделия (расходных материалов, предохранителей и т.п. компонентов).

# 4. Сведения о производстве

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование изделия | Калитка электромеханическая моторизованная |
| Заводской номер |  |
| Дата выпуска |  |

# 5. Свидетельство о приемке ОТК

|  |  |
| --- | --- |
| Контролер |  |
| Подпись |  |
| Штамп ОТК |  |

# 6. Сведения о продаже

|  |  |
| --- | --- |
| Организация-продавец |  |
| Организация-покупатель |  |
| Дата продажи |  |
| Подпись продавца  и печать организации |  |
| Подпись покупателя |  |

# 7. Сведения о монтаже

|  |  |
| --- | --- |
| Организация-установщик |  |
| Дата установки |  |
| Ф.И.О. и подпись мастера |  |
| Подпись покупателя |  |

ОOO "Возрождение"

192289 Санкт-Петербург

ул. Софийская, д. 66

тел./факс +7 (812) 706 95 31

www.oks-metall.ru

market@oks-metall.ru